**XT6001 433MHz 激光无线扫描枪**



**产品特征**

**对各种一维纸质条码，实现快速精准**

**扫描**

**高密度锂电池，功耗低、待机时间长**

**底座无线感应充电，支持通用USB充电、手机充电器、电脑USB接口**

**发射/接收**

**存储近2000条（13位字符/条）的条**

**码信息**

**传输距离远，空旷处有150米**

**兼容多种系统**

应用场景: 物流快递、超市零售、仓库管理、医疗卫生、生产制造、银行金融、事业单位等

 **产品参数**

**性能参数**

 射频频率 433.05-434.79MHZ 采用智能跳频技术

 传输距离 80-150米(空旷距离)

 内 存 4MB(可储存20000枚条码,以13个字符计算)

 扫描模式 手动

扫描速度 300次秒

光 源 650NM可视激光二极管

识读精度 ≥4MIL

 扫描角度 仰角55°,偏角55°

识读码制 EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar，

Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey

GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25,

Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5

 **物理参数**

 通讯接口 TTL-232 & USB(HID-KBW & 虚拟串口)，支持一对多功能

 外形尺寸 手持端：长(164)\*宽(65)\*高(98)MM & 基座:长(198)\*宽(86)\*高(65)MM

 重 量 手持端:(182G)不含电缆 & 基座:（166G）不含电缆

 电 池 2200MA

 待机时间 ≥5天

工作电压 3.3V

 工作电流 170MA

 待机电流 25MA

 提示方式 LED & 蜂鸣器

 **环境参数**

 工作温度 -20℃+50℃

 存储温度 -20℃+70℃

工作湿度 5%~95%无凝结

环境光照 0~10000LUX

 静电防护 4KV(直接放电)10KV(空气放电)

 跌落高度 1.2米自由跌落

 防护等级 IP54

  **景深及解析度**

EAN-13 60mm-160mm (13mil)

Code39 50mm-80mm （5mil 10 字节）

识读景深

QR Code 30mm-180mm (20mil 16 字节)

Data Marix 40mm-80mm （10mil 20 字节）

PDF 417 40mm-90mm (6.67mil 7 字节)

\*规格如有更改，恕不另行通知\*