**XT2008VB 语音播报支付盒子**



**规格书版本号：cnV3.0**

\*规格如有更改，恕不另行通知\*

**产品特征**

* 支持QR屏幕和纸质码
* 采用CMOS感光元件和高性能解码芯片，简单快速解码
* 内置补光灯，黑暗环境亦可扫码
* 接口选择丰富（USB(HID)，RS232, TTL串口）
* 外观结构精致，颜色可选（白色，黄色，蓝色，灰色）
* 语音播报功能

应用场景：适用于零售，餐饮等行业扫码付款，快捷方便；可用于微信乘车码，门票验证，景区，体育馆，球赛门票，电影票，车票等；用于签到系统，门禁系统等；

**详细参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数类别** | **参数名称** | **参数值** | **参数名称** | **参数值** |
| 产品性能 | 光源 | LED白光/可选 | 扫描元件类型 | CMOS |
| 识别条码精度 |  ≥10mil | 扫描分别率 | 640\*480 pixels |
| 摄像头像素 | 30万像素 | 支持QR码媒介 | 屏幕和纸质条码 |
| 支持条码类型 | QR码,  |  |
| 识读景深 | 0-270MM | 扫描角度 | 旋转360°，倾斜±60°，偏转±60° |
| 对比度 | ≥30% | 扫描速度 | 98次/秒 |
| 交互 | 补光灯 | 可扫码设置 | 通讯方式 | 有线通讯 |
| 接口 | USB，串口（可选） | 提示方式 | 喇叭 |
| 扫描模式 | 自动触发（触发模式可设置） | 语音播报 | 咚扫码完成欢迎使用微信/支付宝 扫码完成扫码成功 |
| 外观与包装 | 外形尺寸 | 113\*76\*65mm | 线长 | 1.5M |
| 单盒包装尺寸 | 165\*110\*110mm | 净重量 | 240g |
| 单盒包装重量 | 300g | 数量/箱 | 50pcs |
| 部件清单 | 扫码盒（带线）\*1， 说明书\*1 | 外观颜色 | 白/蓝/黄(可选) |
| 电学与环境 | 工作电压 | 5VDC | 工作电流 | 260mA |
| 休眠电流 | 40mA | 功耗 | 1300mw |
| 操作温度 | 0~50℃ | 存储温度 | -20℃-60℃ |
| 操作湿度 | 5%-85% | 存储湿度 | 5%-85% |
| 识别速度 | 连续模式下，低档高度下 1 分钟输出数量 | 501 个/分钟 |
| 连续模式下，中档高度下 1 分钟输出数量 | 556 个/分钟 |
| 连续模式下，高档高度下 1 分钟输出数量 | 359 个/分钟 |
| 感应模式下，最快感应速度 1 分钟输出数量 |  98、96 个/分钟  1、从上往下三次平均：98；水平运 动三次平均：96 2、按最快感应速度测试时的速度进 |